**江西省科学技术馆展厅展品配件及工具采购报价函**

江西省科学技术馆：

我单位拟就“展厅展品维修配件及工具”进行报价，按附件中的需求进行报价（含税、报价格式详见附件1、2），报价格式如下：

联系人： 闵云虎

联系电话： 13970933786

##  2021年 8 月 27日

## 附件1

## 报价一览表（格式可自拟）

供应商名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价（元)  |
| 1 | 展厅展品维修配件及工具 |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

## 附件2 分项报价表（格式可自拟）

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

|  |
| --- |
| 配件及工具采购清单 |
| 1 | 工具及配件名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 2 | LED头戴照灯 | 灯芯 美国CRE P800-700-500大光斑超清析 灯杯 铝合金灯杯(亮度增强) 亮度 超亮大光斑,4XP100亮度 外壳材质 铝合金(防摔耐用,美观散热又好) 能耗 ≤30watt 重量 1037G灯头269g/电池768g) 射程 超视力远射(清晰可见) 防水等级 IP65(用水冲洗无任何伤害) 电池 15 节高容量锂电池 12.6V 主灯 三档调节(超强光-强光-爆闪) 光色 白/黄 侧灯 白光黄光红绿交替闪 续航时间 连续20-60小时 功能 USB手机充电/6mm支架孔 | 个 | 10 |
| 3 | 端子退针取出工具 | 36件套线束插头端子拆卸组套，专门针对电源接头拆装设计，也可以用于其他的端口拆卸，如汽车灯光插头，发动机线束插头，电脑板插头等适用于如下场景操作:汽车导航安装，仪表线束，汽车线路，发动机线束，汽车CD机线束，汽摩线束等。 | 套 | 2 |
| 4 | 晶体管测试仪 | 功能及技术 功能 量程 显示范围 分辨力 工作条件 击穿电压V (BR) 1000V 0~01999A 1V 击穿电流<1mA 200V 0~199.9A 0.1V 击穿电流<1mA 共发射极饱和压降 Vee(set) 2A() 0~6.00V 0.01V Lc=2000mA Ip=2[ 800mA(g) 0~6.00Y 0.01V I=-800mA Ip-80n 100mA(Id) 0~6.00V 0.01V Ic=~100mA Ip~10n 10mA(I) 0~6.00Y 0.01V Ig=10mA Ib\*1mA 三极管电流放大倍数 hFE 10mA (Ib) 0~199.9V 0.1 Ip=10mA 1mA(Ib) 0~1999 1 Ib~1mA 1uA (Ib) 0~1999 1 Ib~\*0.1mA 集电极发射极反向电流 Iceo 2000A 0~1999A 1A Ve=27V 78,79三端稳压值 78xx/79xx 0~24.0Y 0.1V U;=27V  | 只 | 2 |
| 5 | 频率计（可测晶振） | 直流电压 0.1mV~1000V 土(0.5%+4) 交流电压 1 mV~ 750V 土(0.8%+10) 直流电流 0.1uA~10A 土(1.0%+10) 交流电流 0.1uA~10A 土(1.5%+10) 电阻 0.1Q~40MQ 土(0.8%+4) 电容 1nF~100uF 土(3.5%+10) 频率 4Hz~30MHz 土(0.5%+4) 温度 (-20~1000)\*C (7 华氏度 (0~1832)\*F 一> 二极管测试 v 1.5V 三极管测试 通断报警 低电压提示通断报警 低电压提示 数据保持 自动关机 单位符号显示 模拟条显示 RS232接口 最大值/最小值 相对值功能 功能保护 防震保护 频率/占空比测量 0.1%~99.9% 屏幕尺寸 小于等于70\* 50mm 电源 3V(1.5V\*2) 机身尺寸小于等于192\*95\*48mm 机身重量 小于等于390g(含电池)  | 个 | 2 |
| 6 | 速工650焊台烙铁头（刀头，2个，弯头，直头） |  | 组 | 10 |
| 7 | 正反转双向棘轮扳手 | 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm | 个 | 5 |
| 8 | 六角批头套装 |  | 套 | 20 |
| 9 | 6.35MM曲轮转角接头 |  | 组 | 2 |
| 10 | 螺丝套筒6.35接口，18MM以上各个规格若干 | 18x48 18x65 18x100 18x150 | 套 | 3 |
| 11 | 护目镜 | 产品用途:用于防护液体飞溅和粉尘防雾，防风沙，防冲击，防护眼罩。适用于实验室、防沙尘、装修、打磨、制药产品规格:无色镜片产品材质:聚碳酸酯镜片产品包装:1付/袋产品标准: ANSIZ87.1-2010产品尺寸:宽15CM高8CM 侧翼长7CM产品信息边缘距15CM鼻间距 3CM 镜面宽15CM  | 个 | 10 |
| 12 | 福冈六星扳手套装 |  | 套 | 5 |
| 13 | 福冈电缆剪6寸 |  | 把 | 2 |
| 14 | 德式针型 压线钳 |  | 把 | 2 |
| 15 | 12V转ATX电源接头 |  | 个 | 2 |
| 16 | 滑丝螺丝取出钳 |  | 把 | 2 |
| 17 | 无铅可调温度锡炉 | 锡锅尺寸 锡锅材质 外形尺寸 功率 温度范围 熔锡量 400\*300\*50mm 钛合金 460\*360\*680 3500W 常温-600C 43.7kg | 台 | 1 |
| 18 | 5合1多功能压线钳 |  | 把 | 2 |
| 19 | ERGO 5400胶水 |  | 瓶 | 3 |
| 20 | 拆机翘片，翘棒，翘刀 |  | 组 | 10 |
| 21 | 焊油，锡浆，锡丝（细，粗） |  | 套 | 2 |
| 22 | 植锡钢网 |  | 组 | 3 |
| 23 | 红外接收器（维修用） | 专用接收器：绿光/红光可选，可接收100m内红外线，室内外通用 | 个 | 2 |
| 24 | 什锦锉（套装） | 圆杆直径\*整长:3x140MM,用于锉削小尺寸的特殊工件和精密零件名称 :平头扁锉,尖头半圆锉,尖头方锉,尖头等边三角锉,尖头圆锉,尖头双边圆扁锉,尖头刀型锉,尖头单面三角锉,尖头扁圆锉,尖头椭圆锉. | 套 | 3 |
| 25 | 维修套装扳手（套筒子棘轮，梅花.开口多功能） | 82件套综合工具箱(公制套筒)剥线钳(201816141210AWG)2 数显测电笔:12-250V3加磁器 4多功能鸡骨剪5钢丝钳(150mm))6尖嘴钳(150mm)2件螺丝刀字:6x200mm十字:PH2x200mm8活扳手(203mm) 9美工刀(9mm) 1012件1/4铬钒钢套筒:4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm11/4套筒挂条123合1批头套筒T型手柄13羊角锤(250mm)14AD接头(65mm)15迷你铝合金钢锯架(7根锯条)1633件1/4批头(25mm):字:3-4-5-6-7mm十字:PH0-1-2-3(x2)，米子:PZ1-2-3(x2)梅花:T10-15-20-25-30六角:2-3-4-5(x3)-6mm批头接杆(60mm)1712件精密批头S2镀铜(28mm)一字:1.0-1.5-2.0mm十字:PH00-PHO六角:0.8-1.0-1.5-2.0-3.0mm梅花:T8-10181/4套筒接杆(100mm/4in)19水平尺:230mm 20钢卷尺(3m) | 套 | 4 |
| 26 | 锂电池手枪钻 | 最大扭矩(硬/软) 60 31 Nm 空载转速(1档/2档) -600/0- 1900rpm 夹头直径(最大/最小) 1.5-13mm 扭矩设置 20+1 电池电压 18V 在木材中最大钻孔直径 38mm 在钢材中最大钻孔直径 13mm 最大螺钉直径 10mm控制电池在高温下自动调节电流输出大小，限制升温过快，防止锂电爆炸，并有防过充、防深度放电功能。 | 把 | 1 |
| 27 | 烙铁焊台 | 技术参数总机定电压:AC220V土10%50Hz整机功率: 90oW 温温度单位:摄民华民(可转换>设置方式:按键调节显示方式:LED显校方式:娄字校准温度锁定方式:字式温度稳定度:士20C(静态)控温精度:士100C(静态)校正范:-500c~500C工作环境:040相对湿度<80%储存温温度:-20-800C相对湿度80%故障报警:发热芯显示HE，传感器显示S-E关机:正常关机、冷风延时关机、断电热风枪部分工作电压:AC220V+10% 50Hz输出功率:800W空气泵:膜片式温度范围:100~500℃气流量120L/min(最大)风量范围:020-100级休眠待机:停止加温，吹风延时时进入休眠待机状态冷风:机器吹风，停止加温设置存储(三组):1:200℃，40;2:300℃，60;3:400℃，80喷咀:A1125、A1126、A1130、A1170A发热丝:800W220V AT860D发热丝电焊台部分工作电压:AC26V10%50Hz输出功率:50W温度范围:200~480焊咀对地阻抗:<22焊咀对地电压:<2mV设置存储(三组):1:200℃;2:300℃;3:400℃烙铁头:AT-01-SI发热芯:50W四芯陶瓷发热芯 | 台 | 5 |
| 28 | 小型活动台钳 | 5寸重型蓝 | 台 | 2 |
| 29 | 洗 板水，酒精（99%） |  | 瓶 | 1 |
| 30 | 铸工胶 | 净含量 300g/盒(每盒分A胶/B胶各1支) 外观 A胶灰色膏状体B胶白色膏状体 配比 按体积比A:B=1:1混合使用 硬度 ≥80 用途 主要用于铁质、钢质铸件砂眼、气 孔或裂纹等铸造缺陷的填补固化时间 1h初步固化，24小时完全固化 ，剪切强度 ≥18 | 盒 | 20 |
| 31 | 硅橡胶 |  | 支 | 20 |
| 32 | 黑色醋酸胶带 |  | 卷 | 15 |
| 33 | T2T3螺丝刀 |  | 套 | 2 |
| 34 | 小十字螺丝刀 |  | 套 | 2 |
| 35 | 可测电感电容万用表 | 功能 说明 最大值,最小值,平均值 记录最大值、最小值、平均值。记录最大值、最小值的24 小时时钟,记录平均值的经历时间 快速捕获最大值、最小值 捕获250微秒的峰值,仅FT368 分贝测量 dBmV,dBV测量 快速条型模拟指针 51 段模拟指针,每秒刷新32次 通断性/开路测试 短路、开路蜂鸣可调,阈值可变,可检测到500微秒间歇 性短路或开路 占空比/脉宽 测量信号开或关的时间,以%或毫秒表示 电导 0 至50nS,测量高阻值,仅FT368 相对模式 在测量前将可能引起的误差去掉,显示归零 显示保持 可冻结主屏的读数和时间,新的读数实时显示在副屏上 数据保存 可实时存储作业记录 保险管 500mA/1000V、10A/1000V快熔防爆灭弧式保险管 节能设计和电池管理 4 节AA碱性电池,使用时间200小时(背景灯关闭), 休眠模式,背景灯管理,电力不足管理,通讯接口管理 不开机壳更换保险管 打开电池盖更换,不会使仪表校准失效 不开机壳校准 不需要内部调整 超强度双塑摸外壳 护套的功能 光电隔离和红外隔离的USB接口。数据统计分析, 通讯功能 趋势绘图，波形分析，谐波分析，逻辑分析主要技术参数 说明 基本精确度 位数 44/5位 显示 主显示50000,副显示5000,模拟条51段 背景灯 频响(带宽) 200KHz AC+DC读数 真有效值测量 AC、AC+DC AC、DC电压 50.000mV, 500.00mV, 2500.0mV, 5.0000V, 50.000V, 500,00V, 1000. 0V 0.025% 0.4%(真有效值) AC、DC电流 500.00uA, 5000.0uA, 50.000mA, 500.00mA, 5.0000A,10.000A 0.15% 0.75%(真有效值) 电阻 500.002,5.0000K☐,50.000K☐,500.00KQ, 5.0000M☐,30.000MQ. 100.00M☐,200.00MQ 0.05% 电容 100.0nF, 1.000uF, 10.00uF, 100.0uF, 1000uF, 10.00mF,100.0mF 1.00% 频率 500.00Hz, 5.0000KHz, 50.000KHz, 999.99KHz, 0.01% 温度 -200.0° C至1350.0° C(-328.0° F至1994.0° F) 1.00%拼升腆点 位数 44/5 最大显示值 49999 真有效值测量 AC/AC+DC 基本直流精确度 0.025% 频响 200KHz 手动/自动量程 / 交直流电压 1000V/100V 交直流电流 10A 交直流微安 500uA 直流4-20mA%测试 。 电阻 200MQ 通断性 频率 1MHz 低通滤波测量 。 电容 100mF 温度 1350"C | 台 | 2 |
| 36 | 吸 锡 带 | 宽1mm 长3m | 卷 | 3 |
| 37 | 多功能卡簧钳 | 轴用直口卡簧钳(外卡簧)7" L 18.0 19-60MM | 把 | 2 |
| 38 | 塑料焊枪加热熔器焊接机 | 电压 功率 AC-220V50/60Hz 2000W 温度 风量 50-650℃ 250-490L/Min 静压 噪音 3000Pa <67dB 出风口直径 握柄直径 <32mm <59mm 电源线 重量 300cm(两脚扁插) <1.2kg  | 台 | 2 |
| 39 | 无影UV胶20ml | 无痕亚克力板塑料玻璃专用强力密封透明胶快干防水缸体金属顶柳紫外线灯固化修复修补粘合剂方能胶 | 支 | 10 |
| 40 | 金属塑料焊接胶 | 成份 颜色 初固/全固 粘度(mPa.s) 含量 包装甲基 透明 30秒/24小时 100-150 500ml 瓶装 | 瓶 | 20 |
| 41 | 3M双面胶5CM\*3M | 5CM\*3M | 卷 | 10 |
| 42 | 3M海绵胶5M\*4CM\*1MM | 5M\*4CM\*1MM | 卷 | 10 |
| 43 | 强力防水胶5M\*4CM\*1MM | 5M\*4CM\*1MM | 瓶 | 3 |
| 44 | 防撞条8M | 8M | 卷 | 20 |
| 45 | 防撞角10个 | 10个 | 套 | 10 |
| 46 | 元器件收纳盒 | 75抽耐用塑料盒透明塑料抽屉式收纳柜：带抽屉移动 透明 ，75抽(小号)透明，带锁，长度:22cm 材料厚度:1.1mm | 组 | 10 |
| 47 | 常规金属膜电阻 | 30种常用电阻包各100个10R 22R 47R 100R 150R 200R 220R 270R 300R 470R510R 680R 1K 47K 51K 6.8K 10K 20K 33K 47K51K 68K 100K 220K 330K 470K 510K 680K 910K 1M | 套 | 5 |
| 48 | 常规贴片电阻 | 1812贴片电阻J档5%常规阻值(4000只/本) | 本 | 6 |
| 49 | 常规贴片电容 | 1206电容本：80种容量各50个 | 本 | 6 |
| 50 | 常规电解电容 | 26种电解电容包直插铝电解电容器常用1UF-1000UF各100个 | 组 | 2 |
| 51 | 常规贴片电解电容 | 1206高压电容本1KV(18种各50个) | 套 | 2 |
| 52 | 常规贴片三极管 | SOT-23三极管本60种各100个 | 本 | 3 |
| 53 | 常规三极管 | 每盒200个 | 盒 | 1 |
| 54 | 常规MOS管 | 每盒200个 | 盒 | 1 |