**附件**

**报价一览表（格式可自拟）**

单位名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总报价（元) |
| 1 | 江西省科学技术馆屏幕保护层采购项目 |  |

单位名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

屏幕保护层采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 产品名称 | 尺寸-厘米（长、高、对角线） | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 一楼 | 现场为准 | 57.9\*102 117.3 | 20 |  |  |  |
| 2 | 一楼 | 现场为准 | 29.2\*23.6 36.8 | 6 |  |  |  |
| 3 | 一楼 | 现场为准 | 69.9\*39.4 80.2 | 1 |  |  |  |
| 4 | 一楼 | 现场为准 | 107.4\*60.6 124.8 | 1 |  |  |  |
| 5 | 一楼 | 机器人闯迷宫 | 22.5\*13.8 26.6 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一楼 | 睡眠控制中心 | 47.4\*26.5 54.3 | 1 |  |  |  |
| 7 | 一楼 | 成长系统 | 52.7\*29.6 60.2 | 1 |  |  |  |
| 8 | 二楼 | 混沌摆 | 69.9\*38.9 79.8 | 1 |  |  |  |
| 9 | 二楼 | 成长系统 | 52.7\*29.6 60.2 | 1 |  |  |  |
| 10 | 二楼 | 时空穿越 | 69.7\*40 | 2 |  |  |  |
| 11 | 二楼 | 信息树 | 122.7\*69.6 140.7 | 3 |  |  | 曲面 |
| 12 | 二楼 | 基因与遗传 | 20\*12 23.7 | 4 |  |  |  |
| 13 | 二楼 | 生命的演变 | 20\*12 23.7 | 3 |  |  |  |
| 14 | 二楼 | 布朗运动 | 52.4\*29.2 60 | 1 |  |  |  |
| 15 | 三楼 | 气象知识问答 | 135\*87.6 177.7 | 1 |  |  |  |
| 16 | 三楼 | 语言星球 | 52.5\*29.5 60.5 | 1 |  |  |  |
| 17 | 三楼 | 战争与信息 | 52.6\*29.60.6 | 1 |  |  |  |
| 18 | 三楼 | 手机芯片 | 142.9\*80.1 164 | 1 |  |  |  |
| 19 | 三楼 | 1g到5g | 70.2\*39.2 80.2 | 1 |  |  |  |
| 20 | 三楼 | 从1g到5g | 53.4\*30 61.2 | 1 |  |  |  |
| 21 | 三楼 | 维码与条形码 | 94.9\*53.3 109 | 1 |  |  |  |
| 22 | 三楼 | 北斗卫星 | 119.4\*66.9 136.6 | 1 |  |  |  |
| 23 | 三楼 | 汽车发展历程 | 53\*30 61.2 | 1 |  |  |  |
| 24 | 三楼 | 高铁的信号控制 | 53.5\*29.7 60.5 | 1 |  |  |  |
| 25 | 三楼 | 走进盾构机 | 70\*38.9 80 | 1 |  |  |  |
| 26 | 三楼 | 磁悬浮列车 | 53.4\*29.7 60.4 | 1 |  |  |  |
| 27 | 三楼 | 真空管列车 | 53\*29.7 60.7 | 1 |  |  |  |
| 28 | 三楼 | 真空管列车 | 94\*52.3 107.5 | 1 |  |  |  |
| 29 | 三楼 | 解密高铁 | 94.3\*52.2 108 | 4 |  |  |  |
| 30 | 三楼 | 解密高铁 | 107.7\*60.5 123.5 | 1 |  |  |  |
| 31 | 三楼 | 听觉传感器 | 47.8\*26.9 55 | 1 |  |  |  |
| 32 | 三楼 | 识别传感器 | 29.4\*52.9 60.7 | 1 |  |  |  |
| 33 | 三楼 | 超声波传感器 | 53.4\*29.4 61 | 3 |  |  |  |
| 34 | 三楼 | 机器人走迷宫 | 52.8\*30 60.6 | 1 |  |  |  |
| 35 | 三楼 | 成长系统 | 52.7\*29.6 60.2 | 1 |  |  |  |
| 36 | 三楼 | 健康测试 | 52.3\*29.3 59.9 | 2 |  |  |  |
| 37 | 三楼 | 高血压的形成 | 52.2\*29.2 59.9 | 2 |  |  |  |
| 38 | 三楼 | 心理健康测评 | 52.4\*29.5 60 | 1 |  |  |  |
| 39 | 三楼 | 青春期的秘密 | 52.6\*29.5 60.2 | 2 |  |  |  |
| 40 | 三楼 | 心脏起搏器 | 52.4\*29.3 59.6 | 2 |  |  |  |
| 41 | 三楼 | 生命的本质 | 52.4\*29.2 60 | 3 |  |  |  |
| 42 | 三楼 | 建筑物火灾逃生 | 94.2\*53 107.7 | 6 |  |  |  |
| 43 | 三楼 | 地铁逃生 | 43.2\*23.7 49.5 | 1 |  |  |  |
| 44 | 三楼 | 溺水急救 | 52.4\*29.6 60 | 1 |  |  |  |
| 45 | 三楼 | 龙卷风逃生小知识 | 94\*52.9 108.3 | 9 |  |  |  |
| 46 | 三楼 | 追根溯源 | 121.5\*68 139 | 6 |  |  |  |
| 47 | 三楼 | 智慧农场 | 121.5\*68 139 | 6 |  |  |  |
| 48 | 四楼 | 天文立法 | 121.1\*68.2 139.5 | 16 |  |  |  |
| 49 | 四楼 | 成长系统 | 52.7\*29.6 60.2 | 1 |  |  |  |
| 50 | 四楼 | 走进太空学院 | 52.4\*29 59.5 | 6 |  |  |  |
| 51 | 四楼 | 天文测量 | 50.2\*28.3 58.1 | 1 |  |  |  |
| 52 | 四楼 | 记录星空 | 50.2\*28.3 58.1 | 1 |  |  |  |
| 53 | 四楼 | 东方红一号 | 47.6\*25.8 54.3 | 1 |  |  |  |
| 54 | 四楼 | 长征号火箭引擎 | 47.6\*25.8 54.3 | 1 |  |  |  |
| 55 | 四楼 | 神州三号返回舱 | 34.6\*19.4 39.3 | 1 |  |  |  |
| 56 | 四楼 | 太阳生命周期 | 120.8\*68 139.3 | 1 |  |  |  |
| 57 | 四楼 | 太阳辐射电磁波 | 120.3\*68.1 138.3 | 1 |  |  |  |
| 58 | 四楼 | 磁层 | 109.7\*61.5 125.5 | 1 |  |  |  |
| 59 | 四楼 | 天气 | 187.1\*104.8 215 | 1 |  |  |  |
| 60 | 四楼 | 地球故事 | 50.2\*28.3 57.5 | 1 |  |  |  |
| 61 | 四楼 | 水星 | 29直径 | 1 |  |  | 圆形 |
|  |  |  | **数量（个）** | **147** | **金额（元）** |  |  |

**147个屏幕需要30%大概40块左右的大屏幕贴膜备件**

**注：报价中须含全部材料费、安装调试费、税金等其他费用。**

**1.产品参数要求：**

|  |  |
| --- | --- |
|  | → 80±2u 蓝色保护膜 |
|  | → 105±5u 高清防刮基材 |
|  | → 125±5u AB胶 |
|  | → 50±2u PET离型膜 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目（Item） | 单 位（Unit） | 数 值（Value） | 备 注（Remark） |
| 使用层厚度 Base Film Thickness | mm | 0.3±0.002 |  |
| 总厚度 Total Thickness | mm | 0.4±0.005 |  |
| 粘着力 Adhesion(G/50MM) | g | 3-5（To Glass） |  |
| 脱胶测试 Gluewater deviate Test | ---- | PASS |  |
| 铅笔硬度测试（500g）Rigidity Test | h | 3.8--4 |  |
| 百格测试 Local diaphaneity Test | ---- | 100/100 |  |
| 透光度测试 Diaphaneity Test | ---- | 90% |  |
| 防撞力度 Impact strength | ------ | III级 |  |

**2.承接方式和总价**

本项目为包工包料的方式由供应商承接该项目,报价含全部费用。

**3.工程质量标准**

供应商所供应用于本项目的工程材料、配件等须符合上述参数要求，标准规范施工，因施工失误导致所维护的屏幕受到损失的，由供应商承担责任。

**4.工期**

开工日期：签订合同当天，工期控制在1周内。

**5.提供货物样品**

货物样品须经我单位撞击测试、视觉保真评估等内容，全部符合要求，报价方有效。