# 江西省科学技术馆地下车库维修车间及除湿机配电改造项目报价函

江西省科学技术馆：

我单位已进行现场勘察，拟就“江西省科学技术馆地下车库维修车间及除湿机配电改造项目”进行改造报价，按附件中的要求进行报价（含税、改造的报价格式详见附件1、2），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

## XXXXX

## 年 月 日

**附件1**

**报价一览表（格式可自拟）**

单位名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总报价（元)  |
| 1 | 江西省科学技术馆地下车库维修车间及除湿机配电改造项目 |  |

单位名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

|  |
| --- |
| **安装工程报价明细表** |
| **序号** | **项目名称** | **品牌** | **数量** | **单位** | **综合单价** | **总价** |
| **一** | **电缆** |
|  | WDZN-YJV4\*150+1\*70 | 赣昌牌低压铜电缆， | 90.0  | m |  |  |
|  | WDZN-YJV4\*70+1\*35 | 赣昌牌低压铜电缆， | 83.0  | m |  |  |
|  | WDZN-YJV4\*95+1\*50 | 赣昌牌低压铜电缆， | 63.0  | m |  |  |
|  | WDZN-YJV5\*6 | 赣昌牌低压铜电缆， | 456.0  | m |  |  |
|  | 配电箱1 | 施耐德 | 1.0  | 个 |  |  |
|  | 配电箱2 | 施耐德 | 1.0  | 个 |  |  |
|  | 配电箱3 | 施耐德 | 1.0  | 个 |  |  |
|  | 配电箱4 | 施耐德 | 1.0  | 个 |  |  |
|  | 桥架100\*100 | 厚度1.5mm | 80.0  | m |  |  |
|  | JDG管DN40 | 厚度1.6mm | 200.0  | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **小计** |  |
|  | **管理费** |  |
|  | **税费** |  |
|  | **总计** |  |

**注：1.报价中应包含设备、材料主材、辅材费、安装人工费、调试费、管理费、税金等间接费。**

**2.报价中应含原有桥架盖板拆、装费，墙面开洞及修复等费用。**