**江西省科学技术馆中央空调维保项目的报价函**

江西省科学技术馆：

我单位拟就“江西省科学技术馆中央空调维保项目”进行报价，按附件中的需求进行报价（含税的报价格式详见附件1、2），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

## XXXXX

## 年 月 日

## 附件1

## 报价一览表（格式可自拟）

供应商名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价（元) |
| 1 | 江西省科学技术馆中央空调维保项目 |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

## 附件2 分项报价表（格式可自拟）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | A馆风冷空调主机 | 每半年时间要对风冷主机的翅片药水清洗，每月对主机运行的各项数据进行检测、检查 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | A馆水泵及其它相关附属设备（如、阀门、补水装置、自动加药装置） | 每月对水泵运行的各项数据进行检测、检查，轴承加轮滑油，每月对其它相关附属设备进行检查。 | 台 | 10 |  |  |
| 3 | A馆水系统管道清洗 | 一年一次要对系统管网采用药水清洗，每月对水质出具一份各项指标的检测报告。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | A馆空气处理机组 | 每月对设备运行各项检查(如电机、过滤器清洗、线路)根据使用效果要对初效过滤网进行清洗，一年必须更换一次全新的过滤网，风口的清洗。 | 台 | 24 |  |  |
| 5 | A馆风机盘管 | 每月对设备运行各项检查(如电机、过滤器清洗、线路)根据使用效果要对过滤网进行清洗，风口的清洗。 | 台 | 45 |  |  |
| 6 | A馆多联机室内外机 | 每半年时间要对多联外机的翅片药水清洗，每月对多联室内外机运行的各项数据进行检测、检查，过滤网清洗，风口清洗 | 台 | 114 |  |  |
| 7 | A馆5匹分体式柜机 | 每半年时间要对外机的翅片药水清洗，每月对设备运行的各项数据进行检测、检查，过滤网清洗 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | A馆一拖一5匹天花机 | 每半年时间要对外机的翅片药水清洗，每月对设备运行的各项数据进行检测、检查，过滤网清洗 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | A馆一拖一风冷柜机20匹 | 每半年时间要对外机的翅片药水清洗，每月对设备运行的各项数据进行检测、检查，过滤网清洗 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | B馆空调主机 | 每年要对主机药水清洗，每月对设备运行的各项数据进行检测、检查 | 台 | 3 |  |  |
| 11 | B馆空调主机 | 每年要对主机更换冷冻油，每月对设备运行的各项数据进行检测、检查 | 台 | 3 |  |  |
| 12 | B馆水泵及其它相关附属设备（如、阀门、补水装置、自动加药装置） | 每月对水泵运行的各项数据进行检测、检查，轴承加轮滑油，每月对其它相关附属设备进行检查。 | 台 | 13 |  |  |
| 13 | B馆冷却塔 | 每年要对冷却塔药水清洗，开机的时候每月对设备运行的各项数据进行检测、检查，每月对水质出具一份各项指标的检测报告。 | 台 | 3 |  |  |
| 14 | B馆水系统管道清洗 | 一年一次要对系统管网采用药水清洗，每月对水质出具一份各项指标的检测报告。 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | B馆真空锅炉 | 每年要对锅炉药水清洗，开机的时候每月对设备运行的各项数据进行检测、检查 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | B馆空气处理机组 | 每月对设备运行各项检查(如电机、过滤器清洗、线路)根据使用效果要对初效过滤网进行清洗，一年必须更换一次全新的过滤网，风口的清洗。 | 台 | 20 |  |  |
| 17 | B馆风机盘管 | 每月对设备运行各项检查(如电机、过滤器清洗、线路)根据使用效果要对过滤网进行清洗，风口的清洗。 | 台 | 35 |  |  |
| 18 | B馆多联机室内外机 | 每半年时间要对多联外机的翅片药水清洗，每月对多联室内外机运行的各项数据进行检测、检查，过滤网清洗，风口清洗 | 台 | 89 |  |  |
| 19 | B馆一拖一5匹天花机 | 每半年时间要对外机的翅片药水清洗，每月对设备运行的各项数据进行检测、检查，过滤网清洗 | 台 | 4 |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 21 | 税收 |  |  |  |  |  |
| 22 | 维保总报价 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

## 商务要求

1.履约保证金**：**不适合

2.付款方式：合同签之后，维保6个月后付合同款的50%，剩余合同款待维保期结束后一次性支付。

3.服务期限：一年（2023年3月1日至2024年2月29日）。

4.服务标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准等。

5.供应商的响应报价中应包含供应商提供服务及伴随的一切费用，包括但不限于方案实施、技术服务、人员费用、设备租赁、所有搭建、设备货物基础装、卸搬运工作、材料、交通和其他在服务期内所必需的服务、以及与之相关发生的所有税费、规费、保险费（如果有）等供应商应承担的其他费用。

6、供应商的响应报价中应包含冷冻、冷却水系统清洗所需消耗的药剂费，冷冻机组更换润滑油、主机过滤器等材料费；空气处理机组中无法清洗的过滤网，需进行更换的材料费。

7.供应商在维护保养过程中，如遇到零部件老化或损坏，需要更换零部件的情况，零部件单次更换或维修金额在人民币1000元以下时，由供应商负责，零部件单次更换或维修金额在人民币1000元以上时，供应商上报采购人，由采购人和供应商协商处理。

8.服务地点：采购人指定地点。